Partager des fichiers d’un ordinateur hôte exécutant virtual serveur 2005 R2 entre des ordinateurs virtuels sans réseau externe.

Vous pouvez partager des fichiers d’un ordinateur hôte exécutant virtual serveur 2005 R2 SP1 entre des ordinateurs virtuels sans être connecté à un réseau interne LAN. Vous devez installer au préalable une carte réseau virtuel de bouclage Microsoft (LoopBack) sur l’ordinateur hôte.

1.0
Installation d’une carte réseau de bouclage Microsoft.
2.0
Configuration TCP/IP  sur la carte de bouclage de l’ordinateur hôte.
3.0
Création d’un réseau virtuel dans virtual serveur 2005 R2 SP1.
4.0
Configuration TCP/IP sur la carte de bouclage sur l’ordinateur virtuel.


1.0 Installation d’une carte réseau de bouclage Microsoft.
· Allez dans le panneau de configuration

· Ajout de matériel

· Sélectionnez carte et réseau
[image: image1.png]‘Add Hardware

From the lst below. select the type of hardware you are installing

Fyou do ot see the hardware category you wart, cick Show Al Devices.

Common hardware types:
T e dovices B |
8 e Corter Eender

= Vemory technclogydiver
(ElVodems

7 Mukiport serial adapters
[ ctnok acspters

S IPCHCIA scapters

5 Porie Devices

T Dade inOM 210TY





· Choisir dans la liste « Microsoft Loopback  Adapter »  (carte de bouclage Microsoft).
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A la fin de l’installation de la carte réseau vous devez paramétrer la configuration TCP/IP.

2.0 Configuration TCP/IP  sur la carte de bouclage de l’ordinateur hôte.
Vous pouvez utiliser n’importe quelle adresse TCP/IP, mais il est préférable d’en choisir une dans une plage réservée d’adresses TCP/IP non routables. Par exemple, les adresses TCP/IP de la forme 192.168.x.y, où x est une valeur comprise entre 0 et 255 et y est une valeur comprise entre 1 et 254, ne sont pas routables. La valeur choisie pour x doit être la même sur le système d’exploitation hôte et sur chaque système d’exploitation invité devant faire partie de ce réseau virtuel. Si votre connexion Ethernet principale utilise l’une de ces adresses non routables, vous devez choisir une valeur différente pour x à affecter à la carte de bouclage Microsoft.
Exemple :
· IP = 192.168.1.150

· Masque de sous Réseau = 255.255.255.0
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3.0 Création d’un réseau virtuel dans virtual serveur 2005 R2 SP1.
· Cliquez sur « Créer réseaux virtuels »

· Nommez le réseau  « Carte de Bouclage Microsoft »

· Sélectionnez « Carte de Bouclage Microsoft »

· Cliquez sur « Ok »
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· Allez dans la configuration de votre ordinateur virtuel

· « Configurer » 

· « Cartes Réseaux Virtuels »

· Cliquez sur « Ajouter une carte Réseau »

· Sélectionnez « Carte de Bouclage Microsoft »

· Cliquez sur « Ok »
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4.0 Configuration TCP/IP sur la carte de bouclage sur l’ordinateur virtuel.
· Démarrez l’ordinateur virtuel

· Ouvrir les propriétés de la carte réseau de bouclage

· Renseignez les paramètres TCP/IP 
Exemple :

· IP = 192.168.1.151

· Masque de sous Réseau 255.255.255.0
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Configurez le partage de fichiers sur la machine hôte.
